**Erro na abertura da porta de comunicação do SAT Bematech**

**Como resolver?**

Os procedimentos a seguir devem ser realizados após instalação do Equipamento e o Aplicativo de Ativação do mesmo.

Para corrigir, veja os passos a seguir:

1 - É necessário saber em qual Porta USB está conectado o Equipamento SAT. Abra o Gerenciador de Dispositivos do Windows para verificar.

2 - Sabendo qual é a porta, agora abra um editor de texto, copie e cole o conteúdo abaixo em um Novo Documento:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<bematech>

<Sistema>

<LocalizarPorta>1</LocalizarPorta>

<!-- Porta de Comunicação com o SAT -->

<Porta>COM4</Porta>

<Path>C:\</Path>

<NivelLog>0</NivelLog>

<ValidarParametros>1</ValidarParametros>

</Sistema>

<Timeouts>

<ativacao>1800000</ativacao>

<icp\_brasil>600000</icp\_brasil>

<consultar\_sat>10000</consultar\_sat>

<associar\_assinatura>40000</associar\_assinatura>

<consultar\_sessao>40000</consultar\_sessao>

<trocar\_codigo\_ativacao>40000</trocar\_codigo\_ativacao>

<bloquear\_sat>1200000</bloquear\_sat>

<desbloquear\_sat>80000</desbloquear\_sat>

<extrair\_logs>180000</extrair\_logs>

<atualizar\_sat>3600000</atualizar\_sat>

<configurar\_rede>120000</configurar\_rede>

<enviar\_venda>60000</enviar\_venda>

<cancelar\_venda>40000</cancelar\_venda>

<teste\_fim\_a\_fim>40000</teste\_fim\_a\_fim>

<consultar\_status>20000</consultar\_status>

</Timeouts>

</bematech>

3 - Você deve alterar a Porta de Comunicação com o SAT no parâmetro <Porta>COMxxxxx</Porta>. Feita a alteração, salve esse arquivo na Área de Trabalho com o nome bemasat.xml. (a extensão do arquivo deve ser .xml)

4 - Após salvar o arquivo, copie-o e cole na pasta:

C:\Windows\System32 ou na pasta C:\Windows\SysWOW64.

5 - Pronto. Teste novamente a comunicação com o Equipamento SAT no aplicativo de comunicação. Já deverá funcionar.

6 - Basta ativar(se não estiver ativado) e vincular.