Segue procedimento, para instalação do Smart MFE.

Drivers a serem instalados:
1 Driver USB V: 1.4 (1.Elgin_SAT_LinkerI-II_v1.4.exe)
2 Driver MFE V: 1.4.16 (DriverMFE_Instalador-x86-01.04.16.exe)
3 Integrador 1.6.86
4 SW AVAÇÃO V: 03.1.1.33
(O integrador só funcionará se o driver USB e o driver MFE estiverem na vers�o acima).

Depois de instalar, verificar se a biblioteca do driver MFE subiu de forma correta.
Após isso, testar no SW.